Приложение 5

к информационному письму

**Применение новейших концентратов строительных смесей торговой марки ARENA FORCE на объектах строительства и при производстве сухих строительных смесей.**

Не секрет, что в себестоимости, практически любых строительных смесей, заложены значительные затраты на подготовку инертных составляющих (сушка, фракционирование, добыча и транспортировка до места обогащения и подготовки к производству, электроэнергия, тепло, зарплата работников, упаковка, ГСМ) и доля таких затрат может составлять до 80% себестоимости.

Готовую продукцию, также, необходимо доставить до объекта строительства и, если это расстояние превышает 100-200 км, цена материала значительно увеличивается. На месте объекта строительства происходит обратный процесс (распаковка, затворение водой).

Как правило, в непосредственной близости, от строительных объектов, находятся источники инертных составляющих смесей (песок, отсев, щебень, вода), себестоимость которых, с учетом доставки до объекта, очень низкая. Остается только добавить специальные модифицирующие полимерные добавки и цемент в необходимой дозировке.

**Компания «Завод гидроизоляции «АРЕНА» предлагает Вам значительно снизить себестоимость строительства за счет применения новейших концентратов строительных смесей торговой марки ARENA FORCE.**